飞龙第二实验小学教学仪器设备采购项目（科创、劳技、数学）更正公告
一、项目基本情况
采购项目编号：JSXY-GK-2026017
项目名称：飞龙第二实验小学教学仪器设备采购项目（科创、劳技、数学）
二、更正信息
1、更正事项：采购文件 
更正内容：
（1）时间调整：提交投标文件截止时间、开标时间延期至：2026年6月30日13点30分（北京时间）
（2）评分标准
	2
	实施方案
	6
	投标人需根据招标文件的要求，提供完整的项目实施方案:包括实施组织框架、服务内容、质量保证及措施、具体实施方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审：
1）方案全面、完整、科学，完全满足且有利项目开展的，得6分；
2）方案较全面、较完整、较科学，满足项目需求的，得4.5分；
3）方案有少许缺漏项，基本满足项目需求的，得3分；
4）方案缺漏项较多，片面、欠缺的，得1.5分；
5）未提供方案的不得分。

	3
	课程体系评价
	6
	根据投标人提供的劳技教学相关木工、传统工艺(布艺、扎染编织)等配套课程方案进行综合评审:
1）效果方案合理完善，内容详细，可行性高的，得6分；
2）效果方案内容描述方案不全面，能基本满足项目要求的，得4.5分；
3）效果方案内容表述一般，满足项目要求比较困难的，得3分；
4）效果方案内容差，无法满足项目要求的，得1.5分；
5）未提供不得分。

	4
	售后方案
	6
	投标人需根据招标文件的要求，提供详细的售后服务方案:包括原厂质保期限、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、备品备件的安排、本地化服务能力等。根据方案完整性、针对性、合理性等进行评审：
1）方案完整、针对性强，描述明确合理，利于开展售后服务要的，得6分；
2）方案较完整、针对性较强，描述较明确合理，能基本满足售后服务的，得4.5分；
3）方案有少许缺漏项、针对性一般，描述一般的，得3分；
4）方案缺漏项多、欠缺、针对性不强的得1.5分；
5）未提供方案的不得分。




修改为
	2
	实施方案
	6
	投标人需根据招标文件的要求，提供完整的项目实施方案:包括实施组织框架、服务内容、质量保证及措施、具体实施方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审：
1）①明确搭建项目专属实施组织架构，清晰列明项目负责人、技术人员、授课人员、后勤保障人员岗位职责、分工清单、人员配置数量；②完整列明本项目全部服务内容，贴合项目采购需求，无遗漏、无偏离；③建立完善的质量保证体系，包含质量管控流程、质量验收标准、全过程监督机制、差错整改机制、质量考核措施；④提供分阶段、可落地的具体实施方法，包含前期筹备、中期落地、后期收尾、全过程管控实施步骤、时间规划、执行流程；⑤方案逻辑清晰、内容完整、贴合项目实际，具备极强落地性，能够有效保障项目高效开展，得6分；
2）①完整包含四大核心评审模块，无核心缺项；②组织框架、服务内容、实施方法表述清晰，质量保证措施齐全；③内容贴合项目采购要求，无实质性偏离；④仅部分细节内容简略、未细化到位，整体方案具备落地性，可满足项目正常开展，得4.5分；
3）①四大核心模块均有涉及，无核心模块缺失；②部分细分内容存在缺漏、表述简单，质量管控措施、实施流程细节不完善；③方案无实质性偏差，整体可执行，能够基本满足项目实施需求，但落地精细化、科学性一般，得3分；
4）①四大核心模块存在1项及以上核心模块缺失；②多数内容笼统空洞、无具体执行内容；③实施流程、质量措施、人员架构存在明显缺漏，方案片面、科学性不足，难以支撑项目正常实施，得1.5分；
5）未单独提供项目实施方案，或方案内容与本项目无关、内容抄袭、无有效评审内容的，本项不得分。

	3
	课程体系评价
	6
	根据投标人提供的劳技教学相关木工、传统工艺(布艺、扎染编织)等配套课程方案进行综合评审:
1）①完整覆盖木工、布艺、扎染、编织全部约定课程品类，无课程缺项；②每类课程均明确课程目标、课程大纲、课时规划、教学内容、实操步骤、教学重难点、教学器材配置、教学成果展示方式；③课程内容贴合劳技教学要求，教学设计科学、分层清晰、适配教学对象；④具备完整的课程落地保障措施、课堂实施流程、教学评价机制，可直接落地实施，教学效果可预判、可考核，得6分；
2）①全覆盖所有约定课程品类，无课程缺失；②每类课程均有完整内容框架，包含核心教学内容、课时安排、基础教学流程；③细节教学设计、成果考核、实操细则略有简化；④整体课程方案合规，无偏离采购要求，能够正常开展教学工作，得4.5分；
3）①全部课程品类均有涉及，无品类缺失；②课程内容表述简单，仅列明基础课程大纲，无详细课时规划、实操细则、教学保障措施；③教学设计不完善，针对性较弱，落地实施存在一定难度，勉强满足项目基础教学要求，得3分；
4）①木工、布艺、扎染、编织存在1项及以上课程品类缺失；②课程内容空洞，无具体教学内容、课时规划、实施方式；③方案与本项目劳技教学需求严重不符，不具备落地教学条件，得1.5分；
5）未提供对应劳技课程体系方案，或方案内容与本项目教学需求无关的，本项不得分。

	4
	售后方案
	6
	投标人需根据招标文件的要求，提供详细的售后服务方案:包括原厂质保期限、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、备品备件的安排、本地化服务能力等。根据方案完整性、针对性、合理性等进行评审：
1）①五大核心服务模块全部齐全、无缺项；②明确标注原厂质保期限、质保范围、免费服务内容、质保期满后维保方案；③细化故障分级机制，明确一般故障、重大故障、紧急故障对应的响应时限、到场时限、处置时限，时间节点清晰可核查；④制定完善的重大故障应急预案，包含故障排查、应急处置、临时替代、风险防控、事后复盘整改全套流程；⑤明确备品备件清单、储备数量、存放地点、补给机制、更换保障措施；⑥详细列明本地化服务团队、人员配置、办公地点、驻场服务、巡检服务、技术支持等本地化保障能力，服务贴合本项目实际需求，保障性极强，得6分；
2）①五大核心服务模块无缺失；②质保期限、响应时间、应急措施、备件保障、本地化服务均有明确说明；③仅部分服务细则、流程、频次细节未细化；④整体服务方案合理，针对性较强，可全面满足项目售后服务需求，得4.5分；
3）①五大核心服务模块均有涉及，无核心模块缺失；②部分服务内容表述笼统，无具体时间、数量、流程细则；③应急处置流程简单、备品备件保障模糊、本地化服务描述简略；④整体可满足基础售后需求，但服务保障力度、针对性一般，得3分；
4）①五大核心服务模块存在1项及以上核心模块缺失；②关键售后指标（质保期、响应时间、备件保障）未明确；③无有效应急处置措施、无本地化服务支撑，方案针对性差、内容空洞，难以保障项目售后运行，得1.5分；
5）未提供售后服务方案，或方案内容空洞、与本项目无关、无有效服务保障内容的，本项不得分。




（3）附件清单
	序号
	名称
	原参数

	185
	仪器柜设备统计软件
	1.仪器柜设备统计软件是一款简单、实用的管理软件。软件专为各仪器柜日常管理而设计制作，各项操作层次分明，功能使用一目了然，界面设计简单使用方便，查询功能强大，软件设计精简，操作灵活简单，系统管理记录修改方便，不用学习即可上手；2.支持记录仪器柜使用情况，记录使用日期、记录使用时间、记录使用时长，方便管理人员随时了解每个仪器柜设备情况；3.支持记录仪器柜设备使用状态，确保各设备随时能正常使用，发现损坏或不能正常使用的设备可以及时维护；（▲提供产品检测报告扫描件或影印件,检测网站可查询验证并截图加盖投标人公章）；4.支持记录仪器柜设备维护、保养情况，为以后使用、维护、保养提供参考；5.支持记录使用仪器柜的人员；6.支持按仪器柜的具体设备情况进行设置参数，任意添加、增减记录参数；7.支持根据仪器柜的具体使用情况，设置每一次的使用参数，决定是否使用某些参数；不使用的参数可隐藏，不显示在画面中；8.支持自由查询每一条记录参数，历史记录可追溯，了解系统历史情况并有效管理记录。9.在平板电脑、手机上使用时，操控界面简洁明了，方便用户使用。10.软件可根据不同使用要求，设置不同内容、不同权限的用户账号与密码。11.不同权限的账号只能查看、修改本账号用户的内容，不能跨账号查看、修改内容。（▲提供具有CMA标志的检测报告扫描件，报告需完整体现以上1-11项参数并检验合格）

	1
	信息科技小学基础教学套件
	一.实验盒：
1.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
2.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
3.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
4.需集成≥2.8寸的彩屏、1个开关按键、1个BOOT按键、≥1个复位按键、≥4个可编程功能按钮、光线传感器、声音传感器、三轴加速度传感器、温湿度传感器、红外接收传感器、旋钮、RFID、红外避障、电导开关、≥4个指示灯、≥4颗RGB灯、≥3颗LED灯、蜂鸣器等模块；
5.需集成摄像头（≥200W像素）：可用于离线人脸检测、猫/狗检测、离线移动检测、离线二维码识别等AI任务，也可用于拍照；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
6.需集成双麦克风：可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
7.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
8.需集成水泵驱动口、USB Type-C接口、≥2个I2C接口、4个I/O接口、SR04超声波接口；
9.需内置锂电池，板载SD卡卡槽，支持内存扩展（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
10.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V.
11.支持调用大模型，可联网在线调用DeepSeek、Kimi、通义千问等大模型，实现人工智能项目应用（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
12.▲以上5、6、9、11项提供具有CMA标志的检测报告进行佐证
二.电子模块：
①.需配备舵机、风扇模块、滑杆、重量模块、水泵；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
三.配件：
需配备主板烧录数据线、模块连接线、RFID标签卡、水泵等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。

	2
	行空板入门套件
	一、硬件组成部分至少包含：主控板*1、USB摄像头、按钮模块*1、电导开关*1、角度传感器*1、七彩灯带*1、风扇*1、舵机*1、继电器*1、超声波*1、功率计*1。
二、软件部分：至少支持图形化编程、代码编程等。
三、硬件部分参数
（一）主控板
1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存或同等性能及以上技术，存储容量不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，可运行完整Python编程（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、VScode编程等；
3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库；
4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序；
5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G；
6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）；
8.需支持Type-C 5V供电；
9.可通过触摸屏切换菜单栏开启/禁用无线热点（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
10.支持离线运行和储存多个Python 程序；
11.需支持远程桌面服务，可通过 windows 远程桌面，VNC 软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；
12.可通过触摸屏切换菜单栏开启或关闭物联网服务器，可通过有线或无线访问后台管理页面和数据界面；
13.可不通过 USB 数据线与连接电脑，实现实时调试、上传程序；
14.▲以上1、6、9项提供具有CMA标志的检测报告进行佐证
四、电子模块
1.USB摄像头
（1）像素：不低于30W；  
（2）分辨率：≥640*480；  
（3）工作电压：3.3~5V。
2.按钮模块
（1）工作电压：3.3~5V。
3.电导开关
（1）工作电压：3.3~5V
（2）可识别最大电阻：10MΩ
4.角度传感器
（1）工作电压：3.3~5V。
5.七彩灯带
（1）工作电压：3.3~5V。
6.风扇
（1）工作电压: 5V。
7.舵机
（1）工作电压：4.8V~6V；
（2）工作温度：-10℃~50℃。
8.继电器模块
（1）需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；
（2）需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放；
（3）需采用防反插接口，简单易用。
9.超声波
（1）供电电压：3.3~5.5V DC；
（2）最大瞬时工作电流：<20mA；
（3）工作温度范围：-10℃～＋70℃；
（4）有效测距量程：2cm～500cm。
10.功率计
（1）供电电压：3.3~5.5V 
（2）电压量程：0~26V
（3）电流量程：0~500mA
（4）软件校准，无需手动校准
（5）同时测量电压、电流、功率
11、其他配件：传感器连接线、数据线等
五、不少于15个应用项目，包含AI语音控制、物联网远程控制设备、物联网设备电量统计等趣味项目

	1
	中小学创新实践活动器材（入门版）
	一、主控：
（一）主控板1（数量≥1个）
1.微控制器：ATmega328（DIP封装）；
2.工作电压：3.3~5V；
3.输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入；
4.输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出；
5.支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
6.支持ISP下载功能
7.数字I/O端口：至少14（6个PWM输出口）
8.模拟输入端口：至少6个
（二）主控板2（数量≥1个）
1.处理器： Nordic Semiconductor nRF52833；
2.内存至少：512kB Flash, 128kB RAM ；
3.接口：NXP KL27Z, 32kB RAM；
4.麦克风：MEMS麦克风和LED指示灯；
5.扬声器：板载扬声器；
6.Logo触摸：触摸感应Logo；
7.边缘连接器：25Pin接口: 至少4个专用GPIO, PWM, I2C, SPI 和外部电源接口；至少3个环形口可连接鳄鱼夹，香蕉插头。有方便连接的凹口。
二、通信模块
（一）物联网模块（数量≥1个）
1.供电电压：3.3V~5.5 V；
2.接口类型：I2C、URAT；
3.无线模式：IEEE802.11b/g/n；
4.加密类型：WPA WPA2/WPA2–PSK；
5.无线频率：2.4GHz；
6.内置协议：TCP/IP 协议栈。
（二）红外线接收传感器（数量≥1个）
1.工作电压：3.3V~5.5 V；
2.调制频率：38KHz；
3.平面尺寸：≥25*20mm；
4.安装孔距：14mm；
5.接口类型：PH2.0-3；
6.信号类型：数字信号。
（三）遥控器（数量≥1个）
1.按键设置：至少21个按键（数字0-9、电源、音量等）；
2.电池类型：优质CR2025环保纽扣电池（容量达160mAh）；
3.发射频率：38KHz ；
4.发射距离：≥8m； 
5.有效角度：60度；
6.面贴材料：0.125mmPET（有效寿命至少2万次）；
7.工作电流：3-5uA（静态）/3-5mA（动态）。
三、扩展设备
▲（一）人工智能视觉传感器（数量≥1个）（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
1.像素：至少500万；
2.屏幕类型：≥2.0寸 TFT；
3.分辨率：≥320*240；
4.视角：≥170°；
5.面板：IPS；
6.背光：白光LED灯，亮度可调
7.支持人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别、物体分类、二维码识别、条形码识别等。
四、输入设备：
（一）数字大按钮模块（数量≥2个）
1.工作电压：3.3V到5V；
2.数据类型：数字。
（二）光线传感器（数量≥1个）
1.类型：模拟信号；
2.供电: 3.3-5VDC；
3.接口模式：PH2.0-3；
4.反应时间：≤15us；
5.感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux。
（三）角度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3~5v；
2.输出类型：模拟信号；
3.接口模式：PH2.0-3p；
4.转动角度：300°。
（四）声音传感器（数量≥1个）
1.工作电压：+3.3/5V；
2.接口类型：模拟。
（五）土壤湿度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3V 或5V。
（六）温湿度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3到5V；
2.接口类型：数字；
3.温度范围：0-50℃ 误差±2℃；
4.湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。
（七）超声波传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3~5.5V DC；
2.最大瞬时工作电流：<20mA；
3.工作温度范围：-10℃～＋70℃；
4.有效测距量程：2cm～500cm。
（八）晃动传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3V~5.0V；
2.开关寿命：20万次以上；
3.接口类型：Gravity 3P数字接口。
（九）运动传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3~5V，最大6V；
2.工作电流：15uA；
3.工作温度：-20~85℃；
4.输出电压：高电平3V，低电平0V。
（十）烟雾传感器（数量≥1个）
1.具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小；
2.传感器类型：模拟。
（十一）TDS传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3~5.5V；
2.输出信号：0~2.3V；
3.工作电流： 3~6mA；
4.TDS测量范围：0~1000ppm；
5.TDS测量精度：±10% F.S.（25℃）。
五、输出设备
（二）LED模块（数量≥2个）
1.电源要求:+3.3-5V；
2.类型:数字模式；
3.接口模式:pH2.0-3；
（二）离合舵机（数量≥1个）
1.工作电压范围：4.8-6V DC；
2.静态电流：≤8mA at 6.0V。
（三）减速电机（数量≥2个）
1.齿轮齿数比：120:1；
2.无负载转速(6V)：160rpm；
3.无负载转速(3V)：90rpm。
（四）灯带（数量≥1个）
1.芯片：WS2812b；
2.输入电压：3.3V~5V；
3.接口：PH2.0-3P。
（五）显示屏（数量≥1个）
1.工作电压：3.3V~5V；
2.显示颜色：蓝色；
3.像素个数：至少128列*64行；
4.接口方式：Gravity-I2C。
（六）双路电机驱动模块（数量≥1个）
1.输出电流：1.2A单通道连续驱动电流；
2.启动/峰值电流：2A(连续脉冲)/ 3.2A(单脉冲)；
3.输入电压：12V（峰值）。
（七）电机驱动扩展板*1
1.兼容 UNO R3、Leonardo、Mega等控制器，具备完整端口。
扩展功能
六、配件：轮子*2、支撑轮*1、传感器线若干、数据线若干、螺丝刀*1、胶枪*1。
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	桌面式激光雕刻机
	1、产品名称：桌面式激光切割机；
2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）≥850*614*308，重量：≥55kg；
3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm；
电气参数
4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm；
5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 
6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管；
7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw；
功能参数
8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）；
9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm；
10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准；
11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁；
12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。
相关配套
13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统；
14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；
15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）≥465*265*308；
16、▲配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子、劳动礼赞、卡通挂钩、邂逅浪漫、物韵纹样、哥特式彩色玻璃窗、非遗缠花的制作等课程内容（提供课程证明文件并加盖厂商公章）。
17、▲提供所投产品桌面式激光切割机具有机械强度试验、恒定力实验冲击力实验，符合国家CMA认证的第三方检测报告。
18、▲为保证后续操作软件版权问题，需提供桌面式激光切割机辅助制造软件计算机软件著作权证书并加盖厂商公章。
19、★提供所投产品桌面式激光切割机部分性能视频演示，演示内容如下：
1）切割面积演示：在激光软件中制作超过550x350mm的图形，能连接机器框架范围演示；
2）激光软件演示：所画即所得功能演示，能现场手绘图案并实现软件识别与切割功能；
3）激光软件演示：软件布尔运算、形状偏移、阵列等功能演示，软件刀具路径补偿的功能演示，软件图片矢量化演示。
4）可加工抽屉平台演示：加工平台可以直接取出；
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	仪器柜设备统计软件
	1.仪器柜设备统计软件是一款简单、实用的管理软件。软件专为各仪器柜日常管理而设计制作，各项操作层次分明，功能使用一目了然，界面设计简单使用方便，查询功能强大，软件设计精简，操作灵活简单，系统管理记录修改方便，不用学习即可上手；2.支持记录仪器柜使用情况，记录使用日期、记录使用时间、记录使用时长，方便管理人员随时了解每个仪器柜设备情况；3.支持记录仪器柜设备使用状态，确保各设备随时能正常使用，发现损坏或不能正常使用的设备可以及时维护；（▲提供产品符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE0 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》标准的检测报告扫描件或影印件,检测网站可查询验证并截图加盖投标人公章）；4.支持记录仪器柜设备维护、保养情况，为以后使用、维护、保养提供参考；5.支持记录使用仪器柜的人员；6.支持按仪器柜的具体设备情况进行设置参数，任意添加、增减记录参数；7.支持根据仪器柜的具体使用情况，设置每一次的使用参数，决定是否使用某些参数；不使用的参数可隐藏，不显示在画面中；8.支持自由查询每一条记录参数，历史记录可追溯，了解系统历史情况并有效管理记录。9.在平板电脑、手机上使用时，操控界面简洁明了，方便用户使用。10.软件可根据不同使用要求，设置不同内容、不同权限的用户账号与密码。11.不同权限的账号只能查看、修改本账号用户的内容，不能跨账号查看、修改内容。（▲提供符合JY 0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的具有CMA标志的检测报告扫描件，报告需完整体现以上1-11项参数并检验合格）
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	信息科技小学基础教学套件
	一.实验盒：
1.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
2.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
3.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
4.需集成≥2.8寸的彩屏、1个开关按键、1个BOOT按键、≥1个复位按键、≥4个可编程功能按钮、光线传感器、声音传感器、三轴加速度传感器、温湿度传感器、红外接收传感器、旋钮、RFID、红外避障、电导开关、≥4个指示灯、≥4颗RGB灯、≥3颗LED灯、蜂鸣器等模块；
5.需集成摄像头（≥200W像素）：可用于离线人脸检测、猫/狗检测、离线移动检测、离线二维码识别等AI任务，也可用于拍照；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
6.需集成双麦克风：可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
7.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
8.需集成水泵驱动口、USB Type-C接口、≥2个I2C接口、4个I/O接口、SR04超声波接口；
9.需内置锂电池，板载SD卡卡槽，支持内存扩展（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
10.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V.
11.支持调用大模型，可联网在线调用DeepSeek、Kimi、通义千问等大模型，实现人工智能项目应用（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
12.▲以上5、6、9、11项提供符合GB/T 2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》 《信息科技AI实验盒套装技术条件》(判定依据)标准的具有CMA标志的检测报告进行佐证
二.电子模块：
①.需配备舵机、风扇模块、滑杆、重量模块、水泵；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
三.配件：
需配备主板烧录数据线、模块连接线、RFID标签卡、水泵等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。
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	行空板入门套件
	一、硬件组成部分至少包含：主控板*1、USB摄像头、按钮模块*1、电导开关*1、角度传感器*1、七彩灯带*1、风扇*1、舵机*1、继电器*1、超声波*1、功率计*1。
二、软件部分：至少支持图形化编程、代码编程等。
三、硬件部分参数
（一）主控板
1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存或同等性能及以上技术，存储容量不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，可运行完整Python编程（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、VScode编程等；
3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库；
4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序；
5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G；
6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）
7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）；
8.需支持Type-C 5V供电；
9.可通过触摸屏切换菜单栏开启/禁用无线热点（提供具有CMA标志的检测报告扫描件）；
10.支持离线运行和储存多个Python 程序；
11.需支持远程桌面服务，可通过 windows 远程桌面，VNC 软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；
12.可通过触摸屏切换菜单栏开启或关闭物联网服务器，可通过有线或无线访问后台管理页面和数据界面；
13.可不通过 USB 数据线与连接电脑，实现实时调试、上传程序；
14.▲以上1、6、9项提供符合GB/T2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》 《DFR0706型Python编程学习主控板技术条件》(判定依据)标准的具有CMA标志的检测报告进行佐证
四、电子模块
1.USB摄像头
（1）像素：不低于30W；  
（2）分辨率：≥640*480；  
（3）工作电压：3.3~5V。
2.按钮模块
（1）工作电压：3.3~5V。
3.电导开关
（1）工作电压：3.3~5V
（2）可识别最大电阻：10MΩ
4.角度传感器
（1）工作电压：3.3~5V。
5.七彩灯带
（1）工作电压：3.3~5V。
6.风扇
（1）工作电压: 5V。
7.舵机
（1）工作电压：4.8V~6V；
（2）工作温度：-10℃~50℃。
8.继电器模块
（1）需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；
（2）需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放；
（3）需采用防反插接口，简单易用。
9.超声波
（1）供电电压：3.3~5.5V DC；
（2）最大瞬时工作电流：<20mA；
（3）工作温度范围：-10℃～＋70℃；
（4）有效测距量程：2cm～500cm。
10.功率计
（1）供电电压：3.3~5.5V 
（2）电压量程：0~26V
（3）电流量程：0~500mA
（4）软件校准，无需手动校准
（5）同时测量电压、电流、功率
11、其他配件：传感器连接线、数据线等
五、不少于15个应用项目，包含AI语音控制、物联网远程控制设备、物联网设备电量统计等趣味项目
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	中小学创新实践活动器材（入门版）
	一、主控：
（一）主控板1（数量≥1个）
1.微控制器：ATmega328（DIP封装）；
2.工作电压：3.3~5V；
3.输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入；
4.输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出；
5.支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
6.支持ISP下载功能
7.数字I/O端口：至少14（6个PWM输出口）
8.模拟输入端口：至少6个
（二）主控板2（数量≥1个）
1.处理器： Nordic Semiconductor nRF52833；
2.内存至少：512kB Flash, 128kB RAM ；
3.接口：NXP KL27Z, 32kB RAM；
4.麦克风：MEMS麦克风和LED指示灯；
5.扬声器：板载扬声器；
6.Logo触摸：触摸感应Logo；
7.边缘连接器：25Pin接口: 至少4个专用GPIO, PWM, I2C, SPI 和外部电源接口；至少3个环形口可连接鳄鱼夹，香蕉插头。有方便连接的凹口。
二、通信模块
（一）物联网模块（数量≥1个）
1.供电电压：3.3V~5.5 V；
2.接口类型：I2C、URAT；
3.无线模式：IEEE802.11b/g/n；
4.加密类型：WPA WPA2/WPA2–PSK；
5.无线频率：2.4GHz；
6.内置协议：TCP/IP 协议栈。
（二）红外线接收传感器（数量≥1个）
1.工作电压：3.3V~5.5 V；
2.调制频率：38KHz；
3.平面尺寸：≥25*20mm；
4.安装孔距：14mm；
5.接口类型：PH2.0-3；
6.信号类型：数字信号。
（三）遥控器（数量≥1个）
1.按键设置：至少21个按键（数字0-9、电源、音量等）；
2.电池类型：优质CR2025环保纽扣电池（容量达160mAh）；
3.发射频率：38KHz ；
4.发射距离：≥8m； 
5.有效角度：60度；
6.面贴材料：0.125mmPET（有效寿命至少2万次）；
7.工作电流：3-5uA（静态）/3-5mA（动态）。
三、扩展设备
（一）人工智能视觉传感器（数量≥1个）
1.像素：至少500万；
2.屏幕类型：≥2.0寸 TFT；
3.分辨率：≥320*240；
4.视角：≥170°；
5.面板：IPS；
6.背光：白光LED灯，亮度可调
7.支持人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别、物体分类、二维码识别、条形码识别等。
▲以上三（一）1-7项提供符合GB/T 2423.1-2008(电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》、GB/T 2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品)》《人工智能视觉识别传感器技术条件》(判定依据)标准的具有CMA标志的检测报告扫描件进行佐证
四、输入设备：
（一）数字大按钮模块（数量≥2个）
1.工作电压：3.3V到5V；
2.数据类型：数字。
（二）光线传感器（数量≥1个）
1.类型：模拟信号；
2.供电: 3.3-5VDC；
3.接口模式：PH2.0-3；
4.反应时间：≤15us；
5.感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux。
（三）角度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3~5v；
2.输出类型：模拟信号；
3.接口模式：PH2.0-3p；
4.转动角度：300°。
（四）声音传感器（数量≥1个）
1.工作电压：+3.3/5V；
2.接口类型：模拟。
（五）土壤湿度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3V 或5V。
（六）温湿度传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3到5V；
2.接口类型：数字；
3.温度范围：0-50℃ 误差±2℃；
4.湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。
（七）超声波传感器（数量≥1个）
1.供电电压：3.3~5.5V DC；
2.最大瞬时工作电流：<20mA；
3.工作温度范围：-10℃～＋70℃；
4.有效测距量程：2cm～500cm。
（八）晃动传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3V~5.0V；
2.开关寿命：20万次以上；
3.接口类型：Gravity 3P数字接口。
（九）运动传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3~5V，最大6V；
2.工作电流：15uA；
3.工作温度：-20~85℃；
4.输出电压：高电平3V，低电平0V。
（十）烟雾传感器（数量≥1个）
1.具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小；
2.传感器类型：模拟。
（十一）TDS传感器（数量≥1个）
1.输入电压：3.3~5.5V；
2.输出信号：0~2.3V；
3.工作电流： 3~6mA；
4.TDS测量范围：0~1000ppm；
5.TDS测量精度：±10% F.S.（25℃）。
五、输出设备
（二）LED模块（数量≥2个）
1.电源要求:+3.3-5V；
2.类型:数字模式；
3.接口模式:pH2.0-3；
（二）离合舵机（数量≥1个）
1.工作电压范围：4.8-6V DC；
2.静态电流：≤8mA at 6.0V。
（三）减速电机（数量≥2个）
1.齿轮齿数比：120:1；
2.无负载转速(6V)：160rpm；
3.无负载转速(3V)：90rpm。
（四）灯带（数量≥1个）
1.芯片：WS2812b；
2.输入电压：3.3V~5V；
3.接口：PH2.0-3P。
（五）显示屏（数量≥1个）
1.工作电压：3.3V~5V；
2.显示颜色：蓝色；
3.像素个数：至少128列*64行；
4.接口方式：Gravity-I2C。
（六）双路电机驱动模块（数量≥1个）
1.输出电流：1.2A单通道连续驱动电流；
2.启动/峰值电流：2A(连续脉冲)/ 3.2A(单脉冲)；
3.输入电压：12V（峰值）。
（七）电机驱动扩展板*1
1.兼容 UNO R3、Leonardo、Mega等控制器，具备完整端口。
扩展功能
六、配件：轮子*2、支撑轮*1、传感器线若干、数据线若干、螺丝刀*1、胶枪*1。
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	桌面式激光雕刻机
	1、产品名称：桌面式激光切割机；
2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）≥850*614*308，重量：≥55kg；
3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm；
电气参数
4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm；
5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 
6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管；
7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw；
功能参数
8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）；
9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm；
10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准；
11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁；
12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。
相关配套
13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统；
14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；
15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）≥465*265*308；
16、▲配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子、劳动礼赞、卡通挂钩、邂逅浪漫、物韵纹样、哥特式彩色玻璃窗、非遗缠花的制作等课程内容（提供课程证明文件并加盖厂商公章）。
17、▲为保证后续操作软件版权问题，需提供桌面式激光切割机辅助制造软件计算机软件著作权证书并加盖厂商公章。
18、★提供所投产品桌面式激光切割机部分性能视频演示，演示内容如下：
1）切割面积演示：在激光软件中制作超过550x350mm的图形，能连接机器框架范围演示；
2）激光软件演示：所画即所得功能演示，能现场手绘图案并实现软件识别与切割功能；
3）激光软件演示：软件布尔运算、形状偏移、阵列等功能演示，软件刀具路径补偿的功能演示，软件图片矢量化演示。
4）可加工抽屉平台演示：加工平台可以直接取出；



更正日期：2026-06-12
三、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]提交投标文件截止时间、开标时间：2026-06-30 13:30 （北京时间）
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：常州市新北区飞龙第二实验小学 
地    址：常州市新北区                        
联系方式：0519-86683268
2.采购代理机构信息
名    称：江苏鑫洋建设项目管理有限公司 
地    址：常州市新北区三井大厦2号门511室 
联系方式：0519-81081995 

